SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PLANU NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH DRZEW 
CPV 77310000-6 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych i pielęgnacją drzew  w ramach inwestycji o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 (Elbląg – Tolkmicko-Pogrodzie) na odcinku od km 7+529.00 – 31+855.55”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót przy inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami

rośliny.

1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną, uprawiane w gruncie z bryłą korzeniową odpowiednio zabezpieczoną (jutą lub siatką) lub w pojemniku.
Obwód pnia drzew  8-10 cm (mierzony na wysokości 1,0 m).
1.4.5. Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla prawidłowego

ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, 
z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

1.4.6. Kora - Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych.  Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny.

2. MATERIAŁY

2.1. Wiązadła

Wiązadłami mogą być: odcinki elastycznej taśmy parcianej szerokości około 5cm umożliwiające przywiązanie drzewka do palika.
2.2. Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez

producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny one ograniczać

parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran

powstałych po cięciu.
2.3. Paliki

Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0m do 3,0m i średnicę od 7cm do 10cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długości około 1,0 m. 
2.4. Gwoździe

Gwoździe do zbijania palików drewnianymi poprzeczkami na dole i u góry konstrukcji.
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Zastosowano materiał roślinny w I wyborze. Pa 220/10-12 o obwodach pni min. 10 -12cm (mierzone na wys. 1,0 m.) oraz o wysokości min. 220cm – sadzonki w pojemnikach lub z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą lub siatką drucianą z nieocynkowanego drutu stalowego do sadzenia w terminie wiosennym lub jesiennym  z zastosowaniem mikoryzy. Sadzonki drzew powinny być 3-krotnie szkółkowane. 
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych

              powinny występować liczne korzenie drobne,

· bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

· pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,
· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

· przewodnik powinien być praktycznie prosty.
Wady niedopuszczalne:

· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Projektuje się sadzenie drzew w doły o średnicy 0,7m i głębokości 0,7 m całkowicie zaprawione ziemią urodzajną, którą należy zakupić i dostarczyć na teren budowy. Drzewa należy zabezpieczyć trzema palikami trwale połączonymi w dolnej i górnej części w sposób zapewniający stabilność konstrukcji. Paliki wykorzystywane do palikowania drzew powinny być zaimpregnowane odpowiednim środkiem chemicznym zapobiegającym gniciu palików w ziemi dzięki czemu dłużej utrzymującym stabilność młodego drzewa 
Drzewa przywiązać elastycznym, miękkim materiałem do konstrukcji z palików (materiał użyty do wiązań oraz sposób wiązań nie mogą powodować uszkodzeń kory). 

Projektuje się ściółkowanie mis pod drzewami o średnicy 1m kompostem z kory grubości warstwy 5cm. Powierzchnie obsadzone krzewami , które rosną w rozstawie mniejszej i równej 1,5m należy wyściółkować korą na całej szerokości  i długości nasadzeń . 
Nasadzenia powinna wykonać specjalistyczna firma ogrodnicza.
3. SPRZĘT

3.2. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej

Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu do pielęgnacji części nadziemnej roślin - łańcuchową lub tarczową piłę spalinową i narzędzia ręczne do cięcia drewna.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zabezpieczyć w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Termin realizacji robót

· Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni.
· Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby.
· Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:

· zalane doły przeznaczone do sadzenia,

· zbite podłoże,

·  zalegająca woda w miejscach sadzenia,

·  mocno zamarznięta ziemia,

·  długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp..
5.2. Sadzenie drzew

5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:
· przewiduje się wywóz zanieczyszczeń z dołów pod rośliny oraz dowóz ziemi urodzajnej do zaprawy dołów z transportem na odl. do 50 km,

· pora sadzenia:  preferowany termin - jesień 
· miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową – miejsca wyznaczone przez Zamawiającego
· doły pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej,  

tj. drzewa - gł. 0,7m i  szer. 0,7m 
· podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne kupki, ziemię zmagazynowaną podczas kopania dołów pod drzewa wywieźć poza teren inwestycji,
· doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

· ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany by za pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem, (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego),

· roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości lub nieco wyższej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny,

· należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usuwać,

· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

· po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać sypką ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni,
· na spód należy nasypać warstwę urodzajną, a na wierzch warstwę podglebia. Po zasypaniu połowy dołu  należy ziemię  delikatnie przydeptać,
· należy uformować misę (zagłębienie wielkości 5 – 10cm) wokół pnia drzewa o średnicy 70 – 100cm,
· po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie,

· formy pienne drzew należy przymocować do 3 palików,

· drzewo należy mocować do palika szeroką (5cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,
· ziemię pod drzewem ściółkujemy  5 cm warstwą przekompostowanej kory, pozostawiając jednak wokół pnia wolna od ściółki przestrzeń o średnicy 10cm,
· podczas wykonywania jakichkolwiek prac związanych z sadzeniem drzew i krzewów na terenie inwestycji należy zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić żadnego z elementów konstrukcji drogi jak również rowów odwadniających ani skarp,

· drzewa i krzewy zawsze powinny być sadzone w granicach inwestycji,

· drzewa i krzewy nie powinny być sadzone w dnie rowu odwadniającego bądź na skarpie formującej rów; rośliny sadzimy zawsze na szczycie skarpy lub na terenie płaskim.

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 1 roku po posadzeniu) polega na:

· podlewaniu,

· odchwaszczaniu,

· nawożeniu,

· usuwaniu odrostów korzeniowych,

· poprawianiu misek,

· okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią (jeśli są rośliny wymagające takich zabiegów),
· rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

· wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,

· wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),
· za wszelkie uszkodzenia konstrukcji drogi i rowów odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków pod drzewka,

· zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

· zgodności realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z normami,

· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

· odpowiednich terminów sadzenia,

· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew ,

· zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

· zgodności realizacji obsadzenia ze zleceniem,

· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew,

· wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

· prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

· jakości posadzonego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
· cenę materiału roślinnego,
· roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

· dostarczenie materiału roślinnego,
· palikowanie drzew, 
· pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

2. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
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