                                                                                                                                                                               Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
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                       (oznaczenie wykonawcy)
Znak sprawy: ZDW/77/NT/1/2020                                                 
WYKAZ AKREDYTOWANYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH 

ZADEKLAROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU OCENY OFERT W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Nazwa postępowania: „Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko – mazurskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”.
	Lp.
	Rodzaj badania
	Nr normy
	Numer akredytacji
	Zakres akredytacji

	Podmiot na który została wydana akredytacja (akredytacja własna/akredytacja podwykonawcza)

	1
	Badanie nośności i wskaźnika odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża drogowego za pomocą płyty statycznej VSS 

	PN-S-02205
	
	
	

	2
	Badanie ugięć nawierzchni asfaltowych ugięciomierzem udarowym FWD
	
	
	
	

	3
	Pomiar profilu podłużnego i poprzecznego wraz z określeniem parametru IRI
	
	
	
	

	4
	Odwiert geotechniczny do 5 m z interpretacją wyników 
	
	
	
	

	5
	Odwiert geotechniczny do 10 m z interpretacją wyników
	
	
	
	

	     Badania mieszanek mineralno-asfaltowych i nawierzchni bitumicznych

	6
	Wykonanie odwiertu przez pakiet bitumiczny wraz z oznaczeniem grubości warstwy
	PN-EN 12697-36
	
	
	

	7
	Sczepność międzywarstwowa
	Instrukcja GDDKiA 2014
	
	
	

	8
	Uziarnienie mieszanki i zawartość lepiszcza 
	PN-EN 12697-2;    PN-EN 12697-1
	
	
	

	9
	Oznaczenie gęstości objętościowej
	PN-EN 12697-6
	
	
	

	10
	Oznaczenie gęstości
	PN-EN 12697-5
	
	
	

	11
	Zawartość wolnych przestrzeni
	PN-EN 13108-20;  PN-EN 12697-8
	
	
	

	12
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy
	PN-EN 13108-20
	
	
	

	13
	Nawrót sprężysty
	PN-EN 13398
	
	
	

	14
	Odporność na deformacje trwałe - koleinowanie
	PN-EN 12697-22
	
	
	

	     Badania mieszanek betonowych i betonów oraz prefabrykowanych elementów betonowych i kamiennych

	15
	Pobranie betonu do badań w dniu wbudowywania
	PN-EN 12390-2
	
	
	

	16
	Badanie wytrzymałości betonu po 7 i 28 dniach na ściskanie
	PN-EN 12390-3;    PN 88/B-06250
	
	
	

	17
	Mrozoodporność betonu
	PN-B-06250
	
	
	

	18
	Wodoszczelność betonu
	PN-B-06250
	
	
	

	19
	Nasiąkliwość betonu
	PN-B-06250
	
	
	

	     Badania mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

	20
	Pobranie próbek mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
	PN-EN 13286-50
	
	
	

	21
	Wytrzymałość na ściskanie mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym po 7 i 28 dniach
	PN-S/96012
	
	
	

	22
	Pośrednia wytrzymałość na rozciąganie ITS po 7 i 28 dniach – podbudowa z MMCE                          
	PN-EN 12697-23
	
	
	

	23
	Oznaczenie modułu sztywności metodą     IT-CY po 28 dniach - podbudowa z MMCE                          
	PN-EN 12697-26
	
	
	

	24
	Zawartość wolnych przestrzeni - podbudowa z MMCE                          
	PN-EN 12697-8
	
	
	

	25
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy - podbudowa z MMCE                          
	PN-EN 12697-6
PN-EN 13108-20
	
	
	

	Badanie kruszyw do podbudów, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonów

	26
	Pobranie materiału do badań
	PN-EN 932-1
	
	
	

	27
	Skład granulometryczny, zawartość pyłów (kategoria UF) i nadziarna (kategoria OC)                         
	PN-EN 933-1;        PN-EN 933-10
	
	
	

	28
	Wskaźnik piaskowy SE
	PN-EN 933-8
	
	
	

	29
	Odporność kruszywa na rozdrabnianie LA
	PN-EN 1097-2
	
	
	

	30
	Procentowa zawartość ziaren o pow. przekruszonej i łamanej oraz ziaren całkowicie okrągłych 
	PN-EN 933-5
	
	
	

	31
	Nasiąkliwość i gęstość ziaren
	PN-EN 1097-6
	
	
	

	32
	Mrozoodporność
	PN-EN 1367-6;      PN-EN 1367-1
	
	
	

	33
	Wskaźnik nośności CBR
	PN-EN 13286-47
	
	
	


Uwaga: 
1. Należy wpisać numer akredytacji, jej zakres oraz podmiot na rzecz, którego została wystawiona oraz załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wskazanych akredytacji. Za każdą wskazaną w wykazie akredytację na określone badanie Wykonawca otrzyma 1 punkt 
w pozacenowym kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy do danego badania nie ma akredytacji, Zamawiający będzie punktował tylko te rodzaje badań na które jest akredytacja. 
.........................dnia  ....... ….. 
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                  (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
           tel. (89) 526 19 00, fax (89) 539 98 76

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b                        www.zdw.olsztyn.pl
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