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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zmiana z dnia 06.11.2019r.

1. Przedmiot zamówienia : 
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na            2 części
2. Zakres usług obejmuje :  

Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich  administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części.

CZĘŚĆ NR 1

 – teren Obwodu Drogowego nr 1 w Kętrzynie :
Zakres usługi obejmuje
1. Wycinka drzew


–   85 szt. 
– teren Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach :
Zakres usługi obejmuje
1. Wycinka drzew


–  11 szt. 
      – teren Obwodu Drogowego nr 4 w Mrągowie :
Zakres usługi obejmuje
1. Wycinka drzew


–   62 szt. 
CZĘŚĆ NR 2 

– teren Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu :
Zakres usługi obejmuje
1. Wycinka drzew


–   150 szt. 
Planowana ilość wycinki : 

1) Zakres ilościowy usług jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu w poszczególnych pozycjach maksymalnie o 30 %. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac oraz ich cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości usług w zakresie większym niż określony w pkt. 1, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie całości przedmiotu umowy w czasie jej trwania. 
Zakres usług:

1) Wycinka drzew: oznakowanie miejsca usługi, wycięcie drzewa 20 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza z uzupełnieniem ubytku gruntem, odcięcie konarów od dłużycy i pocięcie w metry, ułożenie drewna z konarów oraz dłużycy w stosy, wywóz drewna, uporządkowanie miejsca wykonywania usług. 
Określenie „wycinka drzewa 20 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza” oznacza wycinkę łącznie z sfrezowaniem pnia.
3. Termin wykonania zamówienia: 
I. Termin wykonania zamówienia dla CZĘŚCI NR 1 i NR 2 wynosi do dnia 31.03.2019r., 31.03.2020r
. w tym:

1) Wycinka drzew  

· wycinki drzew od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. 

· frezowanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu wycinki drzew – do dnia 31.03.2020 r. 
4. Wymagania techniczne i jakościowe :

1) Wykonawca dokona profesjonalnego oznakowania miejsca wykonywania usługi zgodnie                            z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
2) Przed rozpoczęciem usługi szczegółową lokalizację drzew należy uzgodnić z Kierownikiem odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Lokalizację drzew przeznaczonych do wycinki stanowi Załącznik do OPZ z podziałem na poszczególne części.  

3) Wywóz drewna z miejsca wykonywania usługi nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.
4) Wykonawca będzie niezwłocznie i na bieżąco sprzątał miejsce wykonywania usługi poprzez zebranie, wywiezienie utylizację wiórów, trocin i połamanych gałęzi.
Drewno z wycinki drzew wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego, po aktualnych cenach obowiązujących w ZDW Olsztyn w dniu sprzedaży drewna. Zamawiający ustala ceny wykupu drewna pozyskiwanego z wycinki drzew przydrożnych                         w drodze decyzji. Cena wykupu drewna na dzień dzisiejszy jest ustalona przez Dyrektora ZDW                w Olsztynie (w załączeniu Decyzja z dnia 01.03.2016 r. Nr 3/2016). 
Decyzja w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych stanowi Załącznik                    do OPZ.  
5) Klasyfikacji i obmiaru drewna dokona uprawniony rzeczoznawca (brakarz) powołany przez ZDW               – materiał pozyskany z wycinki należy ułożyć w stosy. 
6) W przypadku, gdy w trakcie wykonywania usługi cena drewna ulegnie zmianie, od dnia wprowadzenia nowych cen Wykonawca odkupi drewno w cenie obowiązującej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
7) Usługi związane z usuwaniem zadrzewienia należy prowadzić pod nadzorem entomologa,                w celu przeciwdziałania potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko. 
8) Do zadań entomologa będzie należało:
a) nadzór nad wycinką drzew ujętych w planie wyrębu,
b) przeprowadzenia oględzin przez entomologa wszystkich drzew przeznaczonych do wycinki pod kątem wystąpienia owadów prawem chronionych. Następnie sporządzenie protokołów stwierdzających obecność / lub brak obecności owadów prawem chronionych,
c) w przypadku ujawnienia w trakcie wycinki drzew siedlisk owadów chronionych, Wykonawca – pod nadzorem specjalisty entomologa – przeprowadzi czynności związane z zapewnieniem przetrwania i ewentualnego przesiedlenia owadów. Specjalista – entomolog zobowiązany będzie do przygotowania materiałów do wniosków o dokonanie czynności zabronionych, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) wraz ze wskazaniem i zaopiniowaniem miejsc, do których nastąpi przesiedlenie chronionych owadów wg wymagań RDOŚ.
d) powiadomienie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i przygotowanie w Jego imieniu wniosku o wykonanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt objętych ochroną prawną.
5. Sprzęt :

Wykonawca przystępujący do wycinki drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp, frezowania 
i usuwania karp istniejących oraz usuwania wiatrołomów powinien wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

· pił mechanicznych  i ręcznych,
· podnośnika hydraulicznego, 
· samochodów ciężarowych,
· specjalnej  maszyny przeznaczonej do rozdrabniania drzew i krzaków (tzw. rębak) 
· specjalnej  maszyny przeznaczonej  do frezowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
· koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
6. Transport 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym zgodnym z przepisami BHP. Zamawiający nie wyznacza odległości i miejsca wywozu. Parametry te ustala Wykonawca indywidualnie. Wywóz drewna z miejsca wykonywania usług nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.
7. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania usług obejmuje w przypadku wycinki drzew :

· oznakowanie miejsca prac,

· wycięcie drzewa,

· obcięcie konarów od dłużycy i pocięcie w metry,

· ułożenie materiału w stosy w celu przeprowadzenia obmiaru brakarskiego,

· wyfrezowanie karp 20 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza,

· uzupełnienie ubytku  pospółką,

· wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren usług

· uprzątnięcie miejsca usługi,
8.      Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia : 
1) Wykaz drzew do wycinki Odwód Drogowy nr 1 w Kętrzynie 
– załącznik nr 1 
2) Wykaz drzew do wycinki Odwód Drogowy nr 2 w Bartoszycach 
– załącznik nr 2  

3) Wykaz drzew do wycinki Odwód Drogowy nr 3 w Biskupcu 
– załącznik nr 3  

4) Wykaz drzew do wycinki Odwód Drogowy nr 4 w Mrągowie 
– załącznik nr 4
5) Decyzja nr 3/2016 z dnia 01.03.2016 r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych 

�Zmiana z dnia 06.11.2019r.
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