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	…………………………………..………………………
	
	
	
	

	(pieczęć Wykonawcy /Pełnomocnika Wykonawców)                                                                                                 

	

	FORMULARZ CENOWY

	Składając w imieniu…………………………………………………….……….…………………………………………

	………………………………………….…………………………………………..…………………………………………

	do postępowania, którego przedmiotem jest  Malowanie farbami zabezpieczającymi, antykorozyjnymi barier stalowych oraz ceglano-betonowych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :                                                                                         

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość robót

	1
	KNR-W 7-12 0103-02
	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
	m2
	485,34
	 
	 

	2
	KNR-W 7-12 0103-04
	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 
	m2
	293,6
	 
	 

	3
	KNR-W 7-12 0301-02
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych 
	m2
	376,68
	 
	 

	4
	KNR 4-01 0203-06 z.sz. 2.6. 9905-01 
	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 ( drobnoziarnista, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych)
	m3
	1,0
	 
	 

	6
	KNR-W 7-12 0205-02
	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar 
	m2
	485,34
	 
	 

	7
	KNR-W 7-12 0205-04
	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 
	m2
	293,6
	 
	 

	8
	KNR-W 7-12 0403-05
	Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych 
	m2
	376,68
	 
	 

	9
	KNR 7-12 0211-02
	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych 
	m2
	485,34
	 
	 

	10
	KNR 7-12 0211-04
	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	m2
	293,6
	 
	 


Wartość netto     .................................PLN

Podatek VAT (23%)      ................................PLN

Cena ofertowa brutto        ...............................PLN
Słownie złotych : ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
        Podpisano

     



                                     .........................................................................

                                                                                                                                   (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)
